Gateway und restliche Netzwerkinfrastruktur

{i} Diese Seite ist ist Teil der Technischen Dokumentation von Radio Helsinki. Alle weiteren Seiten der Dokumentation: /NetzwerkInfrastruktur

Router

Hardware/Betriebsystem

Ubiquit Routerstation Pro

Openwrt Backfire 10.03.1

3 der 4 Ethernetinterfacese hängen in den VLANs mur.at , funkfeuer und public

Konfiguration

tba...

Gateway

DNS

Wichtig zum Nachschauen ist auf jeden Fall /etc/bind

Hardware/Betriebsystem

Alix 2d13 mit 8Gb CF Karte

Debian squeeze mit einigen Modifikation um auf einem Read-Only Rootfilesystem zu laufen.

2 der 3 Ethernetinterfacese hängen in den VLANs lan und public

Konfiguration

Firewall und NAT

Die Firewall wird über den Script rhwall konfiguriert. Dieser lädt die Datei /etc/network/firewall.sh die die 4 Funktion ipv4_up , ipv4_down , ipv6_up and ipv6_down definieren muss. rhwall kann mit up , down oder reload aufgerufen werden. up und down werden von einem Initscript beim Booten und herunterfahren verwendet. reload versucht die neuen Regeln zu laden und im Falle eines Fehlers werden die Alten wiederhergestellt. Nachdem die neuen Regeln installiert wurden wartet das Script 20 Sekunden auf eine Bestätigung und im Falle des Ausbleibens dieser Bestätigung werden die alten Regeln wiederhergestellt. Dies soll verhindern das man nach einer falschen Konfiguration den Gateway nicht mehr erreichen kann.

DHCP-Server

tba..

NTP-Server

tba..

Boot Server (TFTP)

tba..

Modem

tba..

Switches

Im Radio sind derzeit 5 managebare Switches im Einsatz. Diese werden wie in Netzwerkplan gezeigt verwendet.

SW0

Ein Cisco SG-300-28 Switch der im Infrastruktur Rack untergebracht ist. Es handelt sich dabei um eine managebaren 28 Port GBit Switch.

Portbelegung

tba..

SW1

Ein Cisco SRW2024 Switch der im Server Rack untergebracht ist. Es handelt sich dabei um einen managebaren 24 Port GBit Switch.

Portbelegung

tba..

SW2

Ein Cisco SRW2024 Switch der im Technikraum untergebracht ist. Es handelt sich dabei um einen managebaren 24 Port GBit Switch.

Portbelegung

tba..

SW3

Ein Cisco SRW2008 Switch der im Foyer unterhalb der Arbeitsplätze montiert ist. Es handelt sich dabei um einen managebaren 8 Port GBit Switch.

Portbelegung

tba..

SW4

Ein Cisco SRW2008 Switch der im Redaktionsfoyer auf dem Tisch liegt. Es handelt sich dabei um einen managebaren 8 Port GBit Switch.

Portbelegung

tba..

CategoryDocumentation