Workstation Installationsanleitung

/!\ Diese Seite beschreibt einen Zwischenschritt zwischen der alten manuellen Installation und wird nicht mehr verwendet. Die neue Installation läuft größtenteils automatisert ab!

{i} Diese Seite ist ist Teil der Technischen Dokumentation von Radio Helsinki. Alle weiteren Seiten der Dokumentation: /WorkstationInstall2015

Hardware

Als Hardware kommen handelübliche PC's zum Einsatz. Neben einer Netzwerkkarte und mindestens 50 GB großen Festplatte wird eine Soundkarte benötigt.

Betriebssystem

Als Betriebsystem kommt Ubuntu LTS (derzeit Trusty) zum Einsatz. Es folgt eine Schritt für Schritt Anleitung anhand der eine Installation zu erfolgen hat.

Installationsvorgang

Basisinstallation

Bios Konfiguration

Menu POWER

After Power Failure -> Last state

Wake on LAN from S5 -> Power On - Normal Boot

Menu BOOT

Bootdisk Priority auf Harddisk, Ethernet, Other

Danach Boot über Netzwerk: im Bootpromt des Radio Helsinki Boot-Servers, entweder trusty oder trusty64 auswählen (je nachdem ob i386 oder amd64 Hardware).

Ubuntu Installer

Sprache: Deutsch

Gebiet: Österreich

Netzwerk: per DHCP konfigurieren

Rechnername: <rechnernamer>

Ubuntu Spiegelserver: von Hand eingeben

Rechnername: apt

Spiegelverzeichnis: /ubuntu/

proxy: leer lassen

Neuen Benutzer anlegen: rhadmin (persönlichen Ordner nicht verschlüsseln)

Zeitzone 'Europe/Vienna' (wird Standardmäßig ausgewählt)

Partitionierung der Festplatte

15 GB (Primary), /, ext4, Bootflag einschalten

30 GB (Primary), /tmp, ext4, Flags: nodev, relatime

Rest: frei

Partitionierung beenden - Installation des Grundsystems beginnt

Grundsystem wird installiert

Keine automatischen Aktualisierungen

Softwareauswahl: nur Xubuntu Desktop auswählen gegebenfalls alles andere abwählen

restlichen Pakete werden installiert (Dauer etwa 10min)

Grub auf dem MBR installieren

Systemzeit auf UTC setzen

Der Installer startet das System neu.

Nach dem ersten Boot gleich wieder rebooten, und in den Wiederherstellungsmodus booten (gleich nach dem Bios ESC drücken bis das Grub Menü erscheint)

Benutzer rhadmin bearbeiten

In den Wiederherstellungsmodus booten (Grub Menü)

Wiederherstellungsmenü: root - Zur root-Befehlszeile (Shell) wechseln

# mount -o remount,rw /

in /etc/passwd für den Benutzer rhadmin uid und defaultgid auf 800 und das Homelaufwerk auf /home-local/rhadmin ändern

in /etc/group die gid für die Gruppe rhadmin auf 800 ändern

in /etc/adduser.conf :

DHOME: /home -> /home-local

LASTSYSTEM_UID: 999 -> 799

LASTSYSTEM_GID: 999 -> 799

FIRST_UID: 1000 -> 800

LAST_UID: 29999 -> 999

FIRST_GID: 1000 -> 800

LAST_GID: 29999 -> 999

# mv /home /home-local

# find / -user 1000 -exec chown rhadmin {} \; Fehlermeldungen, die in das Verzeichniss /proc verweisen sind zu ignorieren

# find / -group 1000 -exec chgrp rhadmin {} \;

mit # reboot den Wiederherstellungsmodus beenden

Netzwerk einrichten

mit 'CTRL-ALT-F1' auf die Konsole wechseln

mit dem Benutzer rhadmin einsteigen

# sudo aptitude purge network-manager network-manager-gnome network-manager-pptp network-manager-pptp-gnome

In der Datei /etc/network/interfaces die folgenden Zeilen einfügen:

auto <iface>iface <iface> inet dhcpiface <iface> inet6 auto

Für <iface> ist der tatsächliche Name des primären Netzwerkinterfaces einzutragen. Für die meisten von uns verwendeten Rechner ist dies entweder eth0 oder p3p1 . Die Interfacename lassen sich z.b. mit # ip link anzeigen.

# sudo ip addr flush <iface>

# sudo ifup <iface>

APT

in der Datei /etc/apt/sources.list die Zeilen mit security.ubuntu.com auskommentieren (am Ende) und die folgenden Zeilen hinzufügen:

deb http://apt/ubuntu-security trusty-security main restricteddeb-src http://apt/ubuntu-security trusty-security main restricteddeb http://apt/ubuntu-security trusty-security universedeb-src http://apt/ubuntu-security trusty-security universedeb http://apt/ubuntu-security trusty-security multiversedeb-src http://apt/ubuntu-security trusty-security multiversedeb http://build.helsinki.at/ trusty maindeb-src http://build.helsinki.at/ trusty main

# wget http://build.helsinki.at/helsinki-apt.asc -O - | sudo apt-key add -

# sudo aptitude update

# sudo aptitude safe-upgrade

Login Screen/Hintergrund

# sudo aptitude install helsinki-artwork

# sudo update-alternatives --config default.plymouth falls im Automodus nicht helsinki-logo ausgewählt ist dieses manuell auswählen.

je nach Auflösung des Bildschirms folgende Kommandos ausfürhen (Beispiel für 1680x1050 )

# sudo ln -s /boot/grub/helsinki-grubbg-1680x1050.png /boot/grub/boot-splash.png

# sudo ln -s /usr/share/backgrounds/helsinki-bg-1680x1050.png /usr/share/backgrounds/helsinki-bg.png

Die Datei /etc/lightdm/lightdm.conf mit folgendem Inhalt befüllen

[SeatDefaults]allow-guest=falsegreeter-hide-users=truegreeter-show-manual-login=truegreeter-session=lightdm-gtk-greeter

Die Datei /etc/xdg/xdg-xubuntu/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf öffnen und folgenden Änderungen vornehmen:

background=/usr/share/backgrounds/helsinki-bg.pngshow-indicators=power;~language;~a11y;~power;position=50%,center 55%,top

Recovery Modus deaktivieren und Bios absichern

in der Datei /etc/grub.d/00_header ganz am Ende die Zeile cat /etc/grub.d/helsinki-passwds einfügen

die Datei /etc/grub.d/helsinki-passwds anlegen und mit folgendem Inhalt befüllen ( {i} Passwort ändern nicht vergessen)

set superusers="rhadmin"password rhadmin <password>

# sudo chmod 600 /etc/grub.d/helsinki-passwds

in der Datei /etc/grub.d/10_linux die Zeile

echo "menuentry '$(echo "$os" | grub_quote)' ${CLASS} \$menuentry_id_option 'gnulinux-simple-$boot_device_id' {" | sed s/^/$submenu_indentation/"

ersetzen durch

echo "menuentry '$(echo "$os" | grub_quote)' --unrestricted ${CLASS} \$menuentry_id_option 'gnulinux-simple-$boot_device_id' {" | sed "s/^/$submenu_indentation/"

in der Datei /etc/default/grub die Zeile #GRUB_DISABLE_RECOVERY="true" einkommentieren.

# sudo update-grub

# sudo reboot

im BIOS das Administrator Passwort setzen

alle Boot Ziele mit Ausnahme der lokalen Festplatte deaktivieren (insbesondere Optische Medien und USB Laufwerke)

in Grub darf jetzt der Recovery Modus nicht mehr angezeigt werden ausserdem darf ohne Eingabe des Passworts kein Eintrag mehr verändert werden und auch die Shell darf nicht mehr ohne Passwort geöffnet werden.

LDAP-Integration

# sudo aptitude install ldap-utils libnss-ldapd libpam-ldapd nslcd

im Konfigurationsassistenten für das Paket nslcd folgndes eingeben:

URI des LDAP-Servers: ldap://ldap.helsinki.at/

Suchbasis des LDAP-Servers: : dc=helsinki,dc=at

Namensauflösungsdienste, die eingerichtet werden sollen: group , passwd , shadow

die Datei /etc/ldap/ldapscert.pem mit folgendem Inhalt anlegen

-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIEDDCCAvSgAwIBAgIJAKOtHhspyN9iMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMGExCzAJBgNVBAYTAkFUMQ8wDQYDVQQIEwZTdHlyaWExDTALBgNVBAcTBEdyYXoxFzAVBgNVBAoTDlJhZGlvIEhlbHNpbmtpMRkwFwYDVQQDExBsZGFwLmhlbHNpbmtpLmF0MB4XDTEwMDUwNTE5NTkxNloXDTIwMDUwMjE5NTkxNlowYTELMAkGA1UEBhMCQVQxDzANBgNVBAgTBlN0eXJpYTENMAsGA1UEBxMER3JhejEXMBUGA1UEChMOUmFkaW8gSGVsc2lua2kxGTAXBgNVBAMTEGxkYXAuaGVsc2lua2kuYXQwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDCWzJxZkE3XdXWVdMI14dnqcqYnvURgORlrH772CiYY4CoE6jR957i7+mslpvqsg97gCpilogbkW4q+o89JK/3ZVm7pIPIid2RQA/lKAL9Oe3rEPmK4ovFKx4VC/Cl+USJ+8zDi5d8LZoxQeefb3DF1aHr9/YtqQhlD1RGsAGNLHcnWkhC8F/6MV1OuHd3Ivr934UAcrIlIJunzP1rFAgvbXaQ6hyChFqcth07XIThNrdCcHYvcKEfneqMFRPOX4eZ/6BiKNCoE6wToI4MlMc8s/QARgttK0aRwI4f9pRbwTe9I5i1NJkVMaF+/Iv0vWtSC6Z0Yyg+bKDwugDpKv3rAgMBAAGjgcYwgcMwHQYDVR0OBBYEFKqM7jlgsGoaF0YfPuLR693w2vbCMIGTBgNVHSMEgYswgYiAFKqM7jlgsGoaF0YfPuLR693w2vbCoWWkYzBhMQswCQYDVQQGEwJBVDEPMA0GA1UECBMGU3R5cmlhMQ0wCwYDVQQHEwRHcmF6MRcwFQYDVQQKEw5SYWRpbyBIZWxzaW5raTEZMBcGA1UEAxMQbGRhcC5oZWxzaW5raS5hdIIJAKOtHhspyN9iMAwGA1UdEwQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAIQ21r/SR3AZ2hantysll8QJL/dYhR6q2r9hma0wtw6O5kPDStuVp6O2PzkU+yXDmdXahOgMGchfMzubymlxlSWdu9yPg6tWEAfveBnEi5nz9V5RfQxiA1WKs0OI8FCp9jtcEKJkg26dwuNbsV4kP3vv9Di7+y1mEiIAsxt0vnYb0HFcCFo79hT0vORa8XTRRXLtg4YQX+3LvtJud+yHN0Mk7BHBcXjUKOisZCAVU9UaOTGay70nwHh8AZPiIr4q4HAgCPnl7Kx/nRi+FbCl3MQQMh1vo1ZtnyQSADML6xEB4FSJWLBpJJw6CctjCL2wLFMEjQtAjpyxGqXN+FJdOYM=-----END CERTIFICATE-----

in /etc/nslcd.conf öffnen und unter # SSL options folgendes einfügen

ssl start_tlstls_reqcert demandtls_cacertfile /etc/ldap/ldapscert.pem

# sudo /etc/init.d/nslcd restart

# sudo /etc/init.d/nscd restart

mit # getent passwd überprüfen ob die LDAP User vorhanden sind

sudo einrichten

# sudo adduser <user> sudo für jeden Administrator ausführen

NFS-Shares einbinden

# sudo aptitude install openssh-server nfs-common smbfs mp3fs

# sudo mkdir -p /home /radio /archiv/ogg-flac /archiv/ogg-mp3 /music /Public /public-neu /Upload /projekte /var/snd

# for link in Buero Gremien Musikredaktion Redaktion Technik Vorstand Workshop; do target=$(echo $link | tr [:upper:] [:lower:] ); sudo ln -sf /radio/$target /$link; done

die Datei /etc/fstab öffnen und folgendes hinzufügen:

bigmama:/home /home nfs4 proto=tcp 0 0bigmama:/radio /radio nfs4 proto=tcp 0 0bigmama:/music /music nfs4 proto=tcp 0 0bigmama:/upload /Upload nfs4 proto=tcp 0 0bigmama:/public /public-neu nfs4 proto=tcp 0 0bigmama:/projekte /projekte nfs4 proto=tcp 0 0airplay:/var/snd /var/snd nfs proto=tcp 0 0archiv:/archiv /archiv/ogg-flac nfs4 ro,proto=tcp 0 0mp3fs#/archiv/ogg-flac /archiv/ogg-mp3 fuse allow_other,ro,bitrate=160,noauto 0 0

die Datei /etc/idmapd.conf öffnen und die Variable Domain einkommmentieren und auf helsinki.at setzen und am Ende folgendes einfügen:

[Translation]Method=nsswitch

die Datei /etc/sysctl.conf öffnen und folgendes hinzufügen:

kernel.keys.maxbytes = 100000kernel.keys.maxkeys = 5000kernel.keys.root_maxbytes = 100000kernel.keys.root_maxkeys = 5000

# sudo sysctl -f /etc/sysctl.conf

# sudo killall rpc.idmapd

# sudo mount -a

# sudo mount /archiv/ogg-mp3

die Datei /etc/rc.local öffnen und vor der Zeile exit 0 folgendes einfügen:

/bin/mount /archiv/ogg-mp3

die Datei /etc/cron.hourly/checkpublic mit folgendem Inhalt anlegen:

#!/bin/bash
rm -f /Public/*
mkdir -p /Public
for dir in /public-neu/*; do
if [ -d $dir ]; then
username= ` echo $dir | sed s#/public-neu/## `
realname= $( getent passwd $username | cut -f5 -d: )
ln -sf /public-neu/ $username "/Public/$realname"
fi
done
exit 0

# sudo chmod +x /etc/cron.hourly/checkpublic

# sudo /etc/cron.hourly/checkpublic

Standard-Einstellungen

bei der Datei /etc/xdg/xdg-xubuntu/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-desktop.xml beide Properties mit dem Namen image-path auf /usr/share/backgrounds/helsinki-bg.png setzen.

die Datei /etc/xdg/xdg-xubuntu/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-session.xml öffnen und vor dem schließenden </channel> folgendes einfügen:

<property name="shutdown" type="empty"> <property name="ShowSuspend" type="bool" value="false"/> <property name="ShowHibernate" type="bool" value="false"/> </property>

die Datei /etc/polkit-1/localauthority/20-org.d/at.helsinki.disable-suspend.pkla mit folgendem Inhalt anlegen

[Disable suspend by default]Identity=unix-user:*Action=org.freedesktop.upower.suspendResultActive=no[Disable suspend by default2]Identity=unix-user:*Action=org.freedesktop.login1.suspendResultActive=no[Disable hibernate by default]Identity=unix-user:*Action=org.freedesktop.upower.hibernateResultActive=no[Disable hibernate by default2]Identity=unix-user:*Action=org.freedesktop.login1.hibernateResultActive=no

# sudo aptitude purge light-locker light-locker-settings

die Datei /usr/share/xfce4/whiskermenu/defaults.rc die Variable show-command-lockscreen auf false setzen.

in der Datei /etc/default/whoopsie die Variable report_crashes auf false setzen.

einmal aus und wieder einloggen um die Einstellungen zu übernehmen.

Zusätzliche Pakete nachinstallieren und einrichten

# sudo aptitude install libreoffice

# sudo aptitude purge abiword gnumeric abiword-plugin-grammar abiword-plugin-mathview

# sudo aptitude install audacious vlc easytag aqualung asunder audacity audacity-nyquist-helsinki ffmpeg mplayer faad icedax mp3gain vorbisgain pavumeter soundconverter youtube-dl

# sudo aptitude install lame wavbreaker fapg ripperx chromium-browser gftp filezilla gvncviewer screen thunderbird xul-ext-lightning enigmail gnupg2 salt-minion

# sudo aptitude install cherrytree dia pdfchain pdftk cups-pdf subversion git gitk meld emacs pwgen gimp inkscape planner dstat htop geeqie p7zip-rar unp ethtool

# sudo aptitude install -R k3b ubuntustudio-audio-plugins

# sudo aptitude install ubuntu-restricted-extras libk3b6-extracodecs intel-microcode

# sudo aptitude install -R rivendell rhrd-utils-ws flumotion polymer

Für das flumotion SSL Zertifikat den Hostnamen des Systems eintragen z.B. ws-01

# sudo /etc/init.d/flumotion stop

# sudo rm -rf /etc/flumotion/managers/default

# sudo rm -rf /etc/flumotion/workers/default.xml

die Datei /etc/default/rcS öffnen und die Variable TMPTIME auf 1 setzen

die Datei /etc/asound.conf öffnen und mit folgendem Inhalt überschreiben

pcm.dmix_S16LE_44_2 { type dmix ipc_key 92600 ipc_key_add_uid false ipc_perm 0666 slave { pcm "hw:0,0" format S16_LE rate 44100 channels 2 period_size 2048 periods 4 } bindings { 0 0 1 1 }}pcm.dsnoop_S16LE_44_2 { type dsnoop ipc_key 92601 ipc_key_add_uid false ipc_perm 0666 slave { pcm "hw:0,0" format S16_LE rate 44100 channels 2 period_size 2048 periods 4 } bindings { 0 0 1 1 }}pcm.audacity { type asym playback.pcm dmix_S16LE_44_2 capture.pcm dsnoop_S16LE_44_2}ctl.audacity { type hw card 0}pcm.rd0 { type softvol slave { pcm dmix_S16LE_44_2 } control { name Rivendell card 0 device 0 } min_dB -30.0 max_dB 20.0 resolution 100}ctl.rd0 { type hw card 0}

Ausserdem noch in der Datei /etc/modprobe.d/alsa-base.conf die Zeilen

options snd_hda_intel index=0

hinzufügen. Gegebenenfalls muss der Treibernamen angepasst werden.

In der Datei /etc/pulse/default.pa öffnen und folgende Änderungen durchführen:

Die Autoerkennung deaktivieren. Dazu die 6 Zeilen nach dem folgenden auskommentieren.

### Automatically load driver modules depending on the hardware available

danch am Ende der Datei folgendes einfügen:

load-module module-alsa-sink device=dmix_S16LE_44_2load-module module-alsa-source device=dsnoop_S16LE_44_2

# sudo adduser --ingroup rivendell --home /var/lib/rivendell --system rduser

# sudo adduser rduser audio

die Datei /etc/rd.conf öffnen und mit folgendem Inhalt überschreiben ( {i} Passwort setzen nicht vergessen)

; rd.conf;; This is the default configuration file for Rivendell @ Radio Helsinki;[Identity]AudioOwner=rduserAudioGroup=rivendell[mySQL]Hostname=192.168.1.23Loginname=rivendellPassword=<password>Database=rivendellDriver=QMYSQL3[Logs]Facility=FileLogDirectory=/var/log/rivendellCoreDumpDirectory=/var/log/rivendell[Alsa]PeriodQuantity=4PeriodSize=2048[Tuning]UseRealtime=YesRealtimePriority=9TempDirectory=/var/tmp/rivendell[Format]SampleRate=44100Channels=2

# sudo chown rduser:Sendung /etc/rd.conf

# sudo chmod 440 /etc/rd.conf

# sudo mkdir /var/log/rivendell

# sudo chown rduser:rivendell /var/log/rivendell

# sudo chmod 750 /var/log/rivendell

# sudo mkdir -p /var/lib/rivendell/.config/pulse/

die Datei /var/lib/rivendell/.config/pulse/client.conf anlegen und mit folgender Zeile befüllen:

autospawn = no

# sudo chown -R rduser:rivendell /var/lib/rivendell/.config/

# sudo chmod 700 /var/lib/rivendell/.config/

# sudo chmod 700 /var/lib/rivendell/.config/pulse/

die Datei /etc/qt3/qtrc öffnen oder anlegen und unter [General] die Variable style auf Polymer setzen.

die Datei /etc/default/rivendell öffnen und die Zeile RUN_MODE=init.d einkommentieren.

# sudo /etc/init.d/rivendell restart

an der Konsole alsamixer ausführen, den Regler Rivendell auf 87 aufziehen (der Regler lässt sich eventuell nicht einstellen - das kann zunächst ignoriert werden).

Zu guterletzt muss noch lightdm so konfiguriert werden das der Benutzer beim einloggen auch für Rivendell gestzt wird.

in der Datei /etc/lightdm/lightdm.conf folgendes bei der Sektion [SeatDefaults] hinzufügen

session-setup-script=/usr/bin/rhrd-ws-login loginsession-cleanup-script=/usr/bin/rhrd-ws-login logout

Den Rechner neustarten und überprüfen ob beim Einloggen eines Benutzers auch der Rivendell Benutzer richtig gesetzt wird.

an der Konsole alsamixer ausführen, den Regler Rivendell auf 87 aufziehen (diesesmal sollte es funktionieren).

Skype installieren

Skype wird nur auf den Rechnern im Vorproduktionsstudio und vor dem office installiert.

sudo apt-add-repository "deb http://archive.canonical.com/ $(lsb_release -sc) partner"

sudo apt-get update

sudo apt-get install skype

Spracheinstellungen

Im Start-Menü rechts unten Alle Einstellungen (zweites Symbol von rechts) klicken und dort Sprachen auswählen.

Die fehlenden Sprachpakete für Deutsch installieren (die Warnung beim Öffnen mit Installieren bestätigen)

unter Sprache die Liste wie folgt sortieren

Deutsch (Deutschland)

English (United Kingdom)

English (United States)

danach auf Systemweit anwenden... klicken

unter Regionale Formate die Anzeige auf Deutsch (Österreich) stellen und auf Systemweit anwenden... klicken.

Drucker einrichten

die Datei /etc/cups/cupsd.conf öffnen und innerhalb des <Location /admin> Tags am Ende die folgende Zeile einfügen:

Allow localhost

# sudo /etc/init.d/cups restart

Den Druckertreiber für den Farbdrucker installieren

für AMD64: lexmark-PPD-Files-LMAD3-1.0-1.amd64.deb herunterladen

für i386: lexmark-PPD-Files-LMAD3-1.0-1.i386.deb herunterladen

# sudo dpkg -i /tmp/<datainame>

im Browser die Seite https://localhost:631/admin öffnen

Redaktionsdrucker hinzufügen

auf Add Printer klicken und mit rhadmin anmelden

Internet Printing Protocol (ipp) auswählen und auf Continue klicken

bei Connection folgendes angeben ipp://print.helsinki.at/printers/redaktion und auf Continue klicken

Die folgenden Infos eingeben und dann auf Continue klicken

Name: redaktion

Beschreibung: XEROX Phaser 3600

Ort: Foyer

Die ppd hier herunterladen und auswählen. Danach auf Add Printer klicken

bei den Standardeinstellungen unter General die PageSize auf A4 stellen

dann auf Policies klicken und die Error Policy auf abort-job abändern

auf Set Default Options klicken

Farbdrucker hinzufügen

auf Add Printer klicken und mit rhadmin anmelden

Internet Printing Protocol (ipp) auswählen und auf Continue klicken

bei Connection folgendes angeben ipp://print.helsinki.at/printers/farbdrucker und auf Continue klicken

Die folgenden Infos eingeben und dann auf Continue klicken

Name: farbdrucker

Beschreibung: Lexmark CS510de

Ort: Büro

Bei Marke Lexmark und bei Modell Lexmark CS510 Series auswählen. Danach auf Add Printer klicken

dann auf General klicken und bei Media Size auf A4 stellen

dann auf Policies klicken und die Error Policy auf abort-job abändern

auf Set Default Options klicken

Redaktionsdrucker als Standard setzen

im Menü des Webinterface Printers anklicken

den Drucker redaktion anklicken

bei Administration Set As Server Default ausählen

im Menü des Webinterface Printer anklicken und überprüfen ob sowohl der Drucker PDF als auch die Drucker redaktion sowie farbdrucker zu sehen sind

CUPS-PDF reparieren:

in der Datei /etc/cups/cups-pdf.conf die Zeile

Out ${HOME}/PDF

auskommentieren und die Zeile

#PostProcessing

durch

PostProcessing /usr/local/bin/cups-pdf-post.sh

ersetzen.

Die Datei /usr/local/bin/cups-pdf-post.sh anlegen und mit folgendem Inhalt füllen:

#!/bin/sh
PDF_OUT_DIR= "/home/$2/PDF"
mkdir -p $PDF_OUT_DIR
mv $1 $PDF_OUT_DIR
exit 0

# sudo chmod +x /usr/local/bin/cups-pdf-post.sh

Die Datei /etc/apparmor.d/usr.sbin.cupsd öffnen um am Ende vor dem abschliessenden } die Zeile

/usr/local/bin/cups-pdf-post.sh Uxr,

einfügen

# sudo /etc/init.d/apparmor restart

Der Rechner ist nun fertig installiert und kann verwendet werden.

Todos:

standard-player

CategoryDocumentation