Netzwerkverkabelung

{i} Diese Seite ist ist Teil der Technischen Dokumentation von Radio Helsinki. Alle weiteren Seiten der Dokumentation: /Netzwerkverkabelung

{i} Das hier beschriebene ist derzeit nur zum Teil aktiv und wird erst in den nächsten Wochen vollständig umgesetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt stellt es also lediglich den geplanten Aufbau dar.

Grafik

Um dieses Bild zu verändern kann die SVG Version verwendet werden.

Belegung Patchpanel

Serverraum

Port	Kabeltyp	Bezeichnung
1	Cat.5e	Dose F1
2	-	-
3	Cat.5e	Dose F3
4	Cat.5e	Dose F4
5	Cat.5e	Dose F5
6	Cat.5e	Dose F6
7	Cat.5e	Dose F7
8	Cat.5e	Dose F8
9	Cat.5e	Dose S1
10	Cat.5e	Dose S2
11	Cat.5e	Dose S3
12	Cat.5e	Dose S4
13	Cat.5e	Dose S5
14	Cat.5e	Dose S6
15	Cat.5e	Dose R1
16	Cat.5e	Dose R2
17	-	-
18	-	-
19	Cat.5e	Technikraum Patchpanel Port 19
20	Cat.5e	Technikraum Patchpanel Port 20
21	Cat.5e	Technikraum Patchpanel Port 21
22	Cat.5e	Technikraum Patchpanel Port 22
23	Cat.5e	Technikraum Patchpanel Port 23
24	Cat.5e	Technikraum Patchpanel Port 24

Technikraum

Port	Kabeltyp	Bezeichnung
1	Cat.5e	Dose O1
2	Cat.5e	Dose O2
3	Cat.5e	Dose O3
4	Cat.5e	Dose O4
5	Cat.5e	Dose O5
6	Cat.5e	Dose O6
7	Cat.5e	Dose O7
7	Cat.5e	Dose O8
9	Cat.5e	Dose O9
10	Cat.5e	Dose O10
11	Cat.5e	Dose V1
12	Cat.5e	Dose V2
13	Cat.5e	Dose V3
14	-	-
15	Cat.5e	Dose V5
16	Cat.5e	Dose V6
17	Cat.5e	Dose V7
18	-	-
19	Cat.5e	Serverraum Patchpanel Port 19
20	Cat.5e	Serverraum Patchpanel Port 20
21	Cat.5e	Serverraum Patchpanel Port 21
22	Cat.5e	Serverraum Patchpanel Port 22
23	Cat.5e	Serverraum Patchpanel Port 23
24	Cat.5e	Serverraum Patchpanel Port 24

CategoryDocumentation