Liste der Server

{i} Diese Seite ist ist Teil der Technischen Dokumentation von Radio Helsinki. Alle weiteren Seiten der Dokumentation: /Serverliste

Liste der Server

bigmama

Bigmama

wirt

archive

ldap

build

intranet

login

cups

backup

streamer

Server updaten

Es können in gewohnter Manier die Updates eingespielt werden. dies ist unter [HowTo] beschrieben Danach müssen eventuell Rechner rebootet werden (wenn Kernel updates zum Beispiel).

Zunächst loggt man sich bei GW ein und führt folgenden Befehl aus um an alle Adressen wofür der Stern steht zu pingen

nmap -sP 192.168.1.*

hier sollte keine Workstation zurückkommen. workstations sind oberhalb von 200 vergeben, die Server zwischen 32-100. 100-200 ist frei für DHCP.

CategoryDocumentation